(module "TO255P460X1020X2008-3P" (layer F.Cu)
  (descr "TO-220 (dual gauge)_1")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "TO255P460X1020X2008-3P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.9 -3.32) (end 8 -3.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 -3.32) (end 8 1.78) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 1.78) (end -2.9 1.78) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.9 1.78) (end -2.9 -3.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.65 -3.07) (end 7.75 -3.07) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.75 -3.07) (end 7.75 1.53) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.75 1.53) (end -2.65 1.53) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.65 1.53) (end -2.65 -3.07) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.65 -1.795) (end -1.375 -3.07) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.75 1.53) (end 7.75 -3.07) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.75 -3.07) (end -2.65 -3.07) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.65 -3.07) (end -2.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.55 0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.1 0) (size 1.98 1.98) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LD1117V33C-DG.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
