<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1626867/311096/2.47/2/3/Capacitor/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPC2012X88N">
<description>&lt;b&gt;C0805C104K5RAC7411-+-+&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="C0805C104K5RAC7411">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="C0805C104K5RAC7411" prefix="C">
<description>&lt;b&gt;Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.mouser.com/datasheet/2/212/KEM_C1002_X7R_SMD-1102033.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C0805C104K5RAC7411"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAPC2012X88N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Kemet"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="C0805C104K5RAC7411"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value="C0805C104K5RAC7411"/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value="https://www.arrow.com/en/products/c0805c104k5rac7411/kemet-corporation"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="80-C0805C104K5RACLR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/KEMET/C0805C104K5RAC7411?qs=jbRM9o5BbzPcVXF0wW9AYg%3D%3D"/>
<attribute name="Description" value="Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R"/>
<attribute name="Height" value="0.88mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
