<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/995989/311096/2.47/2/3/Resistor/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Thick Film Resistors - SMD 1/8Watt 4.7Kohms 1% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC2012X60N">
<description>&lt;b&gt;0805-ren2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CRCW08054K70FKEAC">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CRCW08054K70FKEAC" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Thick Film Resistors - SMD 1/8Watt 4.7Kohms 1% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://mouser.componentsearchengine.com/Datasheets/1/CRCW08054K70FKEAC.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRCW08054K70FKEAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESC2012X60N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Vishay"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="CRCW08054K70FKEAC"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value="CRCW08054K70FKEAC"/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value="https://www.arrow.com/en/products/crcw08054k70fkeac/vishay"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="71-CRCW08054K70FKEAC"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW08054K70FKEAC?qs=E3Y5ESvWgWOQAAVugewEHA%3D%3D"/>
<attribute name="Description" value="Thick Film Resistors - SMD 1/8Watt 4.7Kohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="Height" value="0.6mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
